榕环评〔2026〕37号
福州市生态环境局关于禽类屠宰及加工项目

环境影响报告书的审批意见
福州佳昆食品有限公司：
你司报送的《禽类屠宰及加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福州佳昆食品有限公司禽类屠宰及加工项目位于连江县浦口镇浦乐路3号，利用公司现有厂房及附属设施，引进1条禽类自动屠宰线，项目建成后年屠宰鸡鸭约1800万只。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-008），该项目建设符合国家产业政策，满足福州市生态环境分区管控要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）进一步优化总体布局、工艺路线和设计方案，提高清洁生产水平，选用优质原辅料，采用先进技术、工艺和装备，对标国内外同行业先进能效水平，强化各装置节能、降耗、减排措施，从源头减少污染物产生。

（二）落实生态环境保护措施

1.大气污染防治措施。项目待宰区和屠宰车间应封闭设计。待宰区一、屠宰车间1层废气经“碱液喷淋+生物除臭+活性炭吸附”处理达标，屠宰车间2层、3层废气经“碱液喷淋+生物除臭+活性炭吸附”处理达标后，共同由1根排气筒引至不低于17米高空排放。待宰区二、污水处理站、一般工业固废贮存间废气经“碱液喷淋+生物除臭+活性炭吸附”处理达标后由1根排气筒引至不低于17米高空排放。无害化处理间废气经“急冷+湿法脱硫+布袋除尘+活性炭过滤”处理达标后由1根排气筒引至不低于15米高空排放。项目配备2台天然气蒸汽发生器（1用1备）应采用低氮燃烧技术，废气由1根排气筒引至不低于24米高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为屠宰车间和污水处理站边界外延100米、一般工业固废贮存间边界外延50米区域形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

2.水污染防治措施。项目应按照“雨污分流、清污分流”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统。项目配套新建一座处理能力不小于800吨/天的污水处理站，采用“格栅+调节+气浮+A/O+反硝化+沉淀+化学除磷+消毒”处理工艺，厂区污水排放口应按规范化建设，安装污水流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测设施并与生态环境行政主管部门联网。软化水制备产生的浓水回用于车间地面冲洗后，与屠宰加工废水、树脂再生废水、车辆冲洗和消毒废水、喷淋塔废水、初期雨水等一起经污水处理站处理达标后接入市政污水管网，纳入连江县城区污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理达标后，经市政污水管网纳入连江县城区污水处理厂处理。

3.土壤和地下水污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，严格落实土壤和地下水监测计划，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用先进的低噪声设备，合理布设风机、水泵等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声排放达标。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。废活性炭、布袋除尘器除尘灰、检疫废物(试剂卡、试剂盒等)、消毒剂废包装物、检修废物（废机油、废油桶）、在线设备废液等危险废物应委托有资质单位处置。一般工业固体废物按照《报告书》要求外运综合利用。生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一清运。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（三）落实环境风险防范措施

建立三级防控体系，加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。全厂应设置足够容积的环境事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，并与事故应急池联通，确保事故废水的有效输送和收储。生产废水处理设施、雨（污）水管沟、初期雨水收集池、雨水排放总口等环境风险设施、防控环节，须设置切换阀并与事故应急池联通，确保事故应急处置废水不外排。你司应及时编制企业突发环境事件应急预案并报福州市连江生态环境局备案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

1.废气。有组织排放废气中，待宰区、屠宰车间、污水处理站、一般工业固废贮存间废气中的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准值；屠宰车间浸蜡工序废气中的非甲烷总烃以及无害化处理间废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值；天然气蒸汽发生器燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。无组织排放废气中，厂界氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值；厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。

2.废水。废水排入连江县城区污水处理厂执行《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1水污染物间接排放限值并满足连江县城区污水处理厂进水水质要求。单位产品基准排水量按照《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表2要求执行。

3.噪声。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增主要污染物允许排放量：化学需氧量≤13.42吨/年、氨氮≤1.34吨/年、二氧化硫≤0.762吨/年、氮氧化物≤1.093吨/年、VOCs≤0.0798吨/年。项目新增的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量指标按1.2倍交易，所需排污权指标分别为：化学需氧量16.104吨/年、氨氮1.608吨/年、二氧化硫0.9144吨/年、氮氧化物1.3116吨/年。你司应按照相关规定，于项目投产前取得化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排污权指标，以及向生态环境部门申请VOCs区域倍量替代并取得VOCs总量指标。

五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并发生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
                                  福州市生态环境局

2026年6月4日
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