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福州市生态环境局关于连江县大埕经海潮寺至定海段公路(筱埕至定海段)工程项目
环境影响报告书的审批意见

连江县交通建设发展有限公司：
你司报送的《连江县大埕经海潮寺至定海段公路(筱埕至定海段)工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
1、 连江县大埕经海潮寺至定海段公路(筱埕至定海段)工程项目位于连江县，起点位于连江县筱埕镇南山村，终点至定海二级渔港码头，全长4.886千米，宽12米，按二级公路标准建设。主要建设内容包括：路基、沥青路面、桥梁，以及电力排管等附属配套设施。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-006），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控，符合《福建省普通国省干线公路网布局规划（2012—2030年）》等相关规划要求。在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。
二、项目应严格落实《报告书》提出的各项生态保护、污染防治、风险防控等措施，并重点做好以下工作：
（一）生态环境防治。进一步优化施工场地的布置，施工便道应尽量利用现有道路，减少施工占地和对植被的破坏；施工场站临时占地严禁设在生态公益林、基本农田等生态敏感区；施工结束后及时覆绿、恢复土地原功能。
（二）水污染防治。严格落实《报告书》提出的施工期和运营期的水污染防治措施，尽量减少对周边水环境的影响。施工人员产生的生活污水依托周边居民房已有生活污水处理系统；施工期水泥路面养护水、施工机械及车辆冲洗废水，应集中收集经隔油沉淀处理后回用不外排。严禁在临近海域路段设置土、石等建筑材料堆放场、临时弃渣场等，临近海域路段施工应进行必要围挡，配套建设截排水系统，禁止施工废水排入岸滩及周边海域。
（三）大气污染防治。易扬尘作业应采取湿法。施工期加强场地道路洒水降尘，运输土石方、粉状材料应采用密闭运输等适当的防护措施,减少施工及车辆运输扬尘影响;在施工场界设置围挡、喷淋等降尘措施。
（四）噪声污染防治。合理安排施工时间和布置施工场地，临近敏感建筑物的施工场地设置临时隔声围墙。加强对沿线声环境敏感目标的噪声监测，并预留资金，根据跟踪监测结果适时采取降噪措施。你司应提请并积极配合当地政府做好公路沿线两侧用地的规划控制，避免交通噪声对新增声环境敏感目标的噪声影响。
（五）固废污染防治。施工期生活垃圾定期委托环卫部门清运处理。余方按连江县人民政府办公室《关于加强经营性土地供应工程建设项目涉及砂石料处置监管工作的通知》（连政办〔2020〕141号）文件精神执行。
三、排放标准
（一）废气。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应的无组织排放监控浓度限值。
（二）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。运营期沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，第一排建筑物面向街道一侧范围内执行4a类标准;临街建筑以低于三层楼房(含开阔地)的建筑为主，相邻区域为2类声环境功能区，道路边界外35米范围内执行4a类标准)。
四、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。
五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。
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