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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]福州市生态环境局关于福州市仓山区黄山片区
城中村改造项目配套道路工程环境影响
报告表的审批意见

福州市城中村改造建设发展有限公司：
你司报送的《福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套道路工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第二十二条等规定，并征求福州市仓山生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福州市仓山区黄山片区城中村改造项目配套道路工程位于福州市仓山区城门镇，包含前锦路、敖里路和城锦路，共三条路。其中，前锦路南起城峰路，北至福峡路，道路红线宽度32米，设计长度437.522米；敖里路南起城峰路，北至福峡路，道路红线宽度30米，设计长度367.428米；城锦路西起前锦路，东至敖里路，道路红线宽度20米，设计长度214.374米。工程主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、配套管线、绿化、交通及安全设施等。根据《报告表》评价结论，该项目建设符合国家产业政策，选址符合福州市生态环境分区管控方案、《福州市“十四五”综合交通运输发展专项规划》及规划环评要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
（1） 施工期合理布局施工现场、安排施工作业时间，采取必要的措施防止施工噪声对沿线声环境敏感目标的影响。采用低噪声路面，对预测超标的声环境保护目标采取加装隔声窗措施，并定期开展噪声跟踪监测，根据监测结果适时优化完善降噪措施。施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值，运营期声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准（道路红线外35米范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类区标准。）
（2） 施工建筑废料、渣土、废弃建材应集中定点堆放，严禁向鳌里河、胪雷河河道内倾倒；施工废水、泥浆水经处理后回用于施工、车辆冲洗和场地抑尘，不得排入内河。
（三）强化施工期环境管理，不得擅自扩大临时用地面积。易扬尘作业应采取湿法,施工场地应通过设置围挡、喷淋、道路洒水降尘等措施减少扬尘影响。严格控制施工作业时间，减少对周边环境的影响。开挖土方和垃圾应及时清运。施工结束后应及时对施工临时用地进行生态复垦。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市仓山生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
2026年6月5日
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