榕环评〔2026〕44号
福州市生态环境局

关于源鼎时代绿色新材与高端矿物综合利用项目（一期）环境影响报告书的审批意见
源鼎时代（福州）新材料有限公司：
你司报送的《源鼎时代绿色新材与高端矿物综合利用项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及申请审批的报告收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市罗源生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、源鼎时代绿色新材与高端矿物综合利用项目（一期）位于福州市罗源县白塔乡石别村，主要利用锂矿、高岭土矿为原材料，通过破碎、粉磨、浮选、磁选等工艺，从锂矿原材料中选出锂辉石精矿、钾钠长石等，从高岭土矿原材料中选出高岭土精粉等。项目建成后年产约7.5万吨锂辉石精矿、20万吨钾钠长石及12.5万吨高岭土精矿，6000吨铁精粉。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-003），该项目建设符合国家产业政策，选址符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、你司在项目设计、建设和运营中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施要求，确保各项污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）落实生态环境保护措施

1.大气污染防治措施。投料、破碎、筛分粉尘经处理达标后引至高空排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告书》要求并符合相关规定。项目各无组织废气产排节点应按照《报告书》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放，原料、成品、尾渣等易产生扬尘的物料禁止露天堆放。根据《报告书》结论及技术评估意见，本项目实施后，全厂环境防护距离为厂房建筑红线外延50米形成的包络范围。在上述环境防护距离内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

2.水污染防治措施。厂区应按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则，建设污水及雨水收集、处理系统。项目应配套建设一座处理能力不低于260吨/天的污水处理站，生产废水经处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，由槽罐车转运至白塔工业区污水处理厂。初期雨水经收集沉淀后回用于生产。

3.土壤和地下水污染防治措施。按照相关技术规范以及《报告书》要求，做好源头控制和分区防控措施，并加强防渗设施的日常维护，建立完善的土壤和地下水监测制度，制定污染应急响应体系，减少对土壤和地下水环境的不利影响。

4.噪声污染防治措施。优化总平布局，优先选用低噪声设备，合理布设球磨机、破碎机等高噪声设备并采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声排放达标。

5.固体废物污染防治措施。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。废润滑油、废机油桶、废捕收剂包装桶等危险废物应委托有资质单位处置。项目产生的一般工业固体废物中，废布袋、废包装袋、废钢球等外售物资回收单位处置；尾渣及收集粉尘外售建材企业综合利用。生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一清运。

6.环境管理。加强施工期环境保护管理，控制施工期扬尘、污水、噪声等对周边环境的影响。认真落实运营期环境监测计划，按照《报告书》确认的监测点位、项目及频次组织开展环境监测，监测结果报当地生态环境部门备案。

（二）落实环境风险防范措施

加强环境保护措施的日常维护管理，强化环境风险防范和应急措施。应按《报告书》要求在生产废水处理设施、尾渣堆放区、危废贮存库、药剂仓库等区域设置围堰。全厂应设置足够容积的事故应急池，配备完善的事故废水导流设施，确保事故废水的有效输送和收储。生产废水处理设施、雨（污）水管沟、初期雨水收集池、雨水排放总口等环境风险设施、防控环节，须设置切换阀并与事故应急池联通，确保事故应急处置废水不外排。你司要及时编制企业突发环境事件应急预案并报福州市罗源生态环境局备案，充分衔接当地政府及有关部门的应急预案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练，并与地方政府建立应急联动机制，有效防范和应对环境风险，确保厂区周边环境安全。

三、污染物排放标准

1.废气。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。

2.废水。生活污水由槽罐车转运至白塔工业区污水处理厂执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并满足白塔工业区污水处理厂进水水质要求。

3.噪声。运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

4.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、主要污染物允许排放总量

项目投产后新增主要污染物允许排放量为：颗粒物≤5.683吨/年。
五、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满五年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，投入运营并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请取得排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市罗源生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

                                  福州市生态环境局

2026年6月15日
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