榕环评〔2026〕51号
福州市生态环境局关于连江县丹阳至贵安(港城大道贵安至义洋段及丹阳支线)公路工程
环境影响报告书的审批意见

连江县交通建设发展有限公司：
你司报送的《连江县丹阳至贵安(港城大道贵安至义洋段及丹阳支线)公路工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，经组织技术审查，并征求福州市连江生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、连江县丹阳至贵安(港城大道贵安至义洋段及丹阳支线)公路工程位于连江县，路线全长15.1984公里，主线全长13.0384公里(其中新建段12.292公里，利用北二连接线0.746公里)，丹阳支线全长2.16公里，道路等级为一级公路。项目分两期实施，一期为贵安至周溪段，二期为周溪至义洋段及丹阳支线。其中，一期(贵安至周溪段)起点位于福州城区北向第二通道的桃源溪互通，终点设置在蓼沿乡周溪村南侧的龙潭坑水库，路线全长9.59公里。二期(周溪至义洋段)起点顺接在建的丹贵公路一期(贵安至周溪段)，与在建的丹江大道相衔接，路线全长3.4484公里；丹阳支线:起点与主线交于义洋枢纽互通，终点顺接规划的丹港大道，路线全长2.16公里。主要建设内容包括：路基、沥青路面、桥梁、隧道、涵洞以及电力排管等附属配套设施。
根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心的技术评估报告（编号2-2026-014），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划》《福建省乡镇便捷通高速工程实施方案》《福州市“十四五”综合交通运输发展专项规划》等相关规划要求。在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。
二、项目应严格落实《报告书》提出的各项生态保护、污染防治、风险防控等措施，在工程设计和施工过程中实施“以新带老”，完成现有工程环境问题整改，并重点做好以下工作：
（一）生态环境防治
进一步优化施工场地的布置，施工便道应尽量利用现有道路，减少施工占地和对植被的破坏；施工场站临时占地严禁设在生态公益林、基本农田等生态敏感区；项目建成后，临时工程全部拆除，施工场站临时占地恢复原有土地功能。严格落实水土保持和湿地保护措施，禁止将施工废水、生活污水排入湿地，禁止在湿地范围内倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
（二）水污染防治
贵安敖江特大桥跨越敖江流域生活饮用水地表水源二级保护区，要求严格遵守水源保护相关规定，加强施工期环境监督管理，做好饮用水源保护工作。禁止在敖江流域饮用水地表水源保护区内设置临时施工场地，在敖江流域干流、一级支流沿岸一千米范围内，禁止倾倒工程弃渣、弃土等建筑垃圾。施工人员生活污水经化粪池预处理后，引至桂林村污水处理站进一步处理，不单独排放。施工期水泥路面养护水、施工机械及车辆冲洗废水，应集中收集经隔油沉淀处理后回用不外排。涉水桥梁采取双层钢围堰施工，干化场尾水回用不外排。
（三）大气污染防治
易扬尘作业应采取湿法。施工期加强场地道路洒水降尘，运输土石方、粉状材料应采用密闭运输等适当的防护措施,减少施工及车辆运输扬尘影响;在施工场界设置围挡，设置喷淋等降尘措施。拌和站和砂石骨料加工车间应密闭管理，在喂料、破碎、筛分、皮带输送等产尘点上方按规范设置集气罩及除尘设施，废气经处理达标后引至高空排放。
（四）噪声污染防治
合理安排施工时间和布置施工场地，临近敏感建筑物的施工场地设置临时隔声围墙。对《报告书》提出沿线4处超标的声环境保护目标采取安装声屏障的措施，同时加强对沿线声环境敏感目标的噪声监测，并预留资金，根据跟踪监测结果适时采取降噪措施。你司应提请并积极配合当地政府做好公路沿线两侧用地的规划控制，避免交通噪声对新增声环境敏感目标的噪声影响。
（五）固废污染防治
施工期生活垃圾定期委托环卫部门清运处理。废机油及废机油桶、隔油沉淀池废渣委托有资质的单位处置。项目余方属于国家资源，应依法依规进行处置。余方按连江县人民政府办公室文件《关于加强经营性土地供应工程建设项目涉及砂石料处置监管工作的通知》（连政办〔2020〕141号）文件精神执行。
（六）环境风险防范
穿越水源保护区及穿越水源保护区上游敏感路段均应建设双重防撞护栏。贵安敖江特大桥和牛溪大桥路段应设置路面径流收集系统，并建设足够有效容积的事故应急池；运营期应加强危险化学品运输车辆事故环境风险管理。你司应及时制定突发环境事件应急预案并报连江生态环境局备案。
三、排放标准
（一）废气。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应的无组织排放监控浓度限值；水泥筒仓等及搅拌系统排放的粉尘废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）及其修改单表2中大气污染物特别排放限值要求；拌和站粉尘废气无组织排放同时执行GB 4915-2013中表3排放限值和福建省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/ 1311-2013）中表3排放限值要求。
（二）噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），项目所在区域声环境执行GB 3096-2008中2类标准，其中贵尊苑临贵江路一侧声环境执行GB 3096-2008中4a类标准。运营期沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准（临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，第一排建筑物面向街道一侧范围内执行4a类标准;临街建筑以低于三层楼房(含开阔地)的建筑为主，相邻区域为2类声环境功能区，道路边界外35米范围内执行4a类标准)。
（三）固废。施工过程产生的固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。
四、《报告书》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。
五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市连江生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局        
2026年6月29日        
	抄送：
	局水处、大气处，福州市生态环境保护综合执法支队，福州市环境影响评价技术中心，福州市连江生态环境局，福州闽涵环保工程有限公司。

	福州市生态环境局
	[bookmark: _GoBack]2026年6月29日印发  





1

