榕环评〔2026〕35号

福州市生态环境局关于罗源时代新能源电池产业基地项目（一期扩建）环境影响报告表的审批意见
罗源时代新能源科技有限公司：
你司报送的《罗源时代新能源电池产业基地项目（一期扩建）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经征求福州市罗源生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、罗源时代新能源电池产业基地项目（一期扩建）位于福建省福州市罗源县松山镇岐鹤南路1号，项目拟利用已有厂房，购置国际领先的新能源电池智能制造生产装备，形成年产能约60GWh新能源电池生产能力。

根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求，符合《福州台商投资区扩区总体规划（2012-2020）》及其规划环境影响评价要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。

二、项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实各项废气污染治理措施，确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。项目排气筒数量、高度应达到《报告表》要求并符合相关规定。排气筒应按规范预留永久监测口，并按照《报告表》及相关技术规范要求开展运营期污染源自行监测。项目各无组织废气产排节点应按照《报告表》及相关规定要求采取有效的控制措施，减少无组织排放。本项目环境防护距离为电芯厂房、NMP储罐区、容量厂房、生产废水处理站外50m，在上述环境防护距离范围内不得有居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境敏感目标。你司应将环境防护距离控制要求及时报告当地政府和建设规划部门，并配合做好环境防护距离内的规划用地控制工作。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则，建设完善污水及雨水收集、处理系统，规范化建设废水排放口。项目阴极设备清洗废水、废阴极极片浸泡废水、空压机冷却塔废水经阴极废水处理系统处理后，阳极设备清洗废水、其他设备清洗废水、废气治理设施废水、后工序工具清洗废水经阳极废水处理系统处理后，全部回用，不外排。冻水冷却塔废水、纯水制备废水、纯水设备反冲洗废水、锅炉排污水和经处理后的生活污水及食堂含油废水一并纳入市政污水管网进入福州台商投资区污水处理厂集中处理。在本项目废水接入福州台商投资区污水处理厂，得到有效处置的前提下，项目方可投入生产。

（三）优先选用低噪声设备，对产生高噪声的设备采取减振、隔声、消声等综合降噪措施，确保厂界噪声达标。按规范开展固体废物分类收集、贮存、处理和处置，建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染；危险废物应贮存于危废贮存库内，并委托有资质单位处置。按相关技术规范及《报告表》要求严格落实分区防渗措施，并加强防渗设施的日常维护，防止土壤及地下水污染。

（四）加强环境风险管理，按规定制定环境风险应急预案并报罗源生态环境局备案，充分衔接园区、政府及有关部门的应急预案，储备足够的环境应急物资和应急装备，定期开展环境应急演练。

三、执行标准 

（一）颗粒物、非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5“锂离子/锂电池”排放限值，SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放限值的燃气锅炉标准；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；污水处理站废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准；颗粒物、非甲烷总烃企业边界监控点浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484‐2013）表6限值；非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值、厂区内监控点1小时平均浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822‐2019）附录A表A.1中排放限值；无组织废气氨、硫化氢企业边界监控点浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1中二级新改扩建厂界标准限值。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水排入福州台商投资区污水处理厂执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中锂离子电池间接排放标准，并满足福州台商投资区污水处理厂进水水质要求。

（三）施工期噪声厂界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

四、项目投产后新增主要污染物允许排放量：化学需氧量≤1.989吨/年、氨氮≤0.099吨/年、二氧化硫≤11.543吨/年、氮氧化物≤51.409吨/年，VOCs≤70.97吨/年。项目新增的化学需氧量、氨氮总量指标按1.0倍交易，二氧化硫、氮氧化物总量指标按1.5倍交易，所需排污权指标分别为：化学需氧量1.989吨/年、氨氮0.099吨/年、二氧化硫17.3145吨/年、氮氧化物77.1135吨/年。你司应按照相关规定，于项目投产前取得排污权指标，以及向生态环境部门申请VOCs区域倍量替代并取得VOCs总量指标。
五、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当依法报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，在投入生产并产生实际排污行为之前，你司应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申请核发排污许可证并按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收。

七、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市罗源生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
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