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[bookmark: OLE_LINK1]福州市生态环境局关于福州江阴港城经济区万华大道东段（三峡路至东部海堤）工程（一期）项目环境影响报告表的审批意见

福州江阴港城经济区管理委员会：
[bookmark: OLE_LINK2]你委报送的《福州江阴港城经济区万华大道东段（三峡路至东部海堤）工程（一期）项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第二十二条等规定，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、福州江阴港城经济区万华大道东段（三峡路至东部海堤）工程（一期）项目位于福州市福清市江阴镇，建设内容为：项目起点位于三峡路，终点止于输煤栈桥前南堤断面变化处，道路全长2.12千米，道路宽度30米，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计行车速度50千米/小时，沥青混凝土面层。工程内容包括道路工程、给排水工程、电气及照明工程、电力排管工程、绿化工程、交通工程等。
根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合福州市生态环境分区管控要求。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：
（一）噪声污染防治。合理布局施工现场、安排施工作业时间，采取必要的措施防止施工噪声对沿线声环境敏感目标的影响。加强对沿线声环境敏感目标的噪声跟踪监测，根据监测结果及时完善噪声防治措施，确保声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的相应功能区标准限值。
（二）强化施工期环境管理，不得擅自扩大临时用地面积。易扬尘作业应采取湿法,施工场地应通过设置围挡、喷淋、道路洒水降尘等措施减少扬尘影响。严格控制施工作业时间，减少对周边环境的影响。施工废水统一收集经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。开挖土方应及时回填或清运，弃方运至当地政府部门指定的场地进行回填综合利用。施工结束后应及时对施工临时用地进行生态复垦和植被恢复。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。


福州市生态环境局
2026年6月30日
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