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关于万华化学（福建）有限公司新增码头至TDI甲苯管线项目环境影响报告表
的审批意见


万华化学（福建）有限公司：
你司报送的《万华化学（福建）有限公司新增码头至TDI甲苯管线项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：
一、万华化学（福建）有限公司新增码头至TDI甲苯管线项目位于福州江阴港城经济区,主要建设内容：敷设1根甲苯输送管线，从2#码头罐区输送甲苯至TDI装置，具体路由为：管线起点设于2#码头罐区甲苯罐组，沿厂区管廊向北接入5#管廊，西行转至2#管廊，继续向北敷设至异氰酸酯公司厂区管廊接驳点，后沿异氰酸酯公司现有管廊敷设，对接已建甲苯管线至万华福建厂区内TDI装置，需新建管线长度2510米。
根据《报告表》评价结论,该项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，符合《福州江阴港城经济区化工新材料专区总体发展规划（2025-2030年）》及其规划环评。在全面落实《报告表》提出的污染防治和风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。我局同意项目按照《报告表》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
二、项目管道应严格按照《报告表》评价的管廊走向铺设，走向设计和建设应符合有关规范和生态环境保护的要求，并在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施,并重点做好以下工作：
（一）加强施工期的生态环境保护工作，合理安排作业时间、切实采取有效措施，严格控制施工过程产生的扬尘、污水、噪声和固废等，降低对周边环境造成的影响。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，转移执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。
（二）认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施要求，你司应及时编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，完善与园区、当地政府及相关部门应急联动机制，定期开展应急演练，有效防范和应对环境风险。
三、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
四、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。


福州市生态环境局        
2026年7月13日        
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