榕环评〔2025〕69号
福州市生态环境局关于滨海新城五显鼻退塘还湿与生境修复工程环境影响报告表的审批意见

福州新区开发投资集团有限公司：
[bookmark: _GoBack]你司报送的《滨海新城五显鼻退塘还湿与生境修复工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，并征求福州市长乐生态环境局意见，现提出审批意见如下：
1、 滨海新城五显鼻退塘还湿与生境修复工程位于福州市长乐区梅花镇，主要建设内容包括：工程场地整理，底质改良修复工程，地形修复，湿地及后滨植被修复，生态浮床。根据《报告表》评价结论，该项目符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和环境风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护对策措施。
2、 项目在施工和运营中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施。并重点做好以下工作：
（1） 生态保护措施。施工期严格控制施工范围，临时占地结束后及时实施恢复措施。合理安排施工时间，避开海洋生物繁殖期和鱼虾贝养殖周期，严格控制工程施工和作业范围，减少施工作业对底栖生物的影响。
（二）固体废物处置措施。固体废物须按有关规定妥善处理，按照规定办理相关审批手续后，运送至合法的码头工程或临时堆放点进行处置。生活垃圾收集后送岸上交由有接收处理能力的单位进行妥善处理。
三、污染物排放标准
1.施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）;
2.施工期扬尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值；
3.危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物委托有资质单位处理；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应类别的标准。
四、《报告表》批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告表》自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评应当依法报生态环境部门重新审核。
五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，竣工后，由福州市长乐生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局
2025年12月12日
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